**Набор для экспресс склеивания AKFIX 705**

**(Клей + активатор)**



Набор для экспресc склеивания состоит из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на цианоакрилатной основе и аэрозоля - активатора. Идеален для использования на вертикальных поверхностях – не капает и не стекает. Особенно подходит для склеивания различных материалов, пористых по структуре или с шероховатой поверхностью.

**Область применения:**  
В основном применяется для монтажа и ремонта деревянных деталей. Также подходит для МДФ, камня, резины, стекла, большинства пластиков, орг.стекла, композит. материалов, кожи и т.д.

**Указания по применению:**  
Поверхности должны быть сухими и чистыми. Распылить активатор на одну из поверхностей, позволить ему испариться в течении 10 секунд. Нанести тонкой пленкой клей на другую поверхность. Прижать поверхности друг к другу и выдержать в течение 8-10 секунд.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Упаковка (объем) | Количество продукции в коробке, шт. | Количество продукции в паллете, кор. |
| Клей 65 г + 200 мл активатор | 24 | 99 |
| Клей 125 г + 400 мл активатор | 24 | 36 |